

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лист оценки Технического задания | | | | |
| **№** | **Раздел** | **Критерий** | **ГОСТ** | **Макс. балл** |
| 1 | Оформление документа | Титульный лист | п. 6.2.2 ГОСТ 15.016-2016 | 1 |
| 2 | Нумерация разделов и подразделов | п. 4.1 ГОСТ 2.105 | 2 |
| 3 | Стилистика | п. 4.2.3 и 4.2.3 ГОСТ 2.105 | 2 |
| 4 | Последний лист | п. 6.2.3 ГОСТ 15.016-2016 | 1 |
| 5 | Поля и абзацы | п. 3.6 ГОСТ 2.105 | 2 |
| 6 | Наличие перечня терминов (не менее 10) | п. 4.2.2. ГОСТ 2.105 | 1 |
| 7 | Наличие перечня сокращений (не менее 10) | п. 4.2.6. ГОСТ 2.105 | 1 |
| 8 | Общая информация | Наименование ОКР | п. 6.1.2 ГОСТ 15.016-2016 | 1 |
| 9 | Цель выполнения ОКР | п. 6.1.3 ГОСТ 15.016-2016 | 1 |
| 11 | Технические требования к изделию | Состав изделия | п. 6.1.4.1 ГОСТ 15.016-2016 | 5 |
| 13 | Технические характеристики изделия | п. 6.1.4.2 ГОСТ 15.016-2016 | 5 |
| 14 | Конструктивные требования | п. 6.1.4.3 ГОСТ 15.016-2016 | 3 |
| 15 | Требования к воздействию климатических условий | п. 6.1.4.5 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |
| 16 | Требования надежности | п. 6.1.4.6 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |
| 17 | Эргономические требования к организации и средствам деятельности человека-оператора | п. 6.1.4.7 ГОСТ 15.016-2016 | 3 |
| 18 | Эксплуатационные режимы | п. 6.1.4.8 ГОСТ 15.016-2016 | 3 |
| 19 | Численность, состав и квалификация обслуживающего персонала | п. 6.1.4.8 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |
| 20 | Состав инструментов, СИ и приспособлений для проведения технического обслуживания и ремонта, сборки и разборки изделия | п. 6.1.4.8 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |
| 21 | Технико-экономические требования | Сравнительные технико-экономические характеристики (сравнение с двумя аналогами) | п. 6.1.5 ГОСТ 15.016-2016 | 3 |
| 22 | Стоимости выполнения ОКР | п. 6.1.5 ГОСТ 15.016-2016 | 1 |
| 23 | Трудоемкость разработки | п. 6.1.5 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |
| 24 | Требования к математическому, программному и информационно-лингвистическому обеспечению | Требования к программному обеспечению | п. 6.1.6.4 ГОСТ 15.016-2016 | 5 |
| 25 | Функции и задачи ПО | п. 6.1.6.4 ГОСТ 15.016-2016 | 5 |
| 26 | Состав ПО |  | 5 |
| 27 | Требования к сырью, материалам и КИПМ | Ограничение номенклатуры применяемых материалов, КИМП и других покупных изделий | п. 6.1.7 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |
| 28 | Требования к материалам и КИМП | п. 6.1.7 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |
| 29 | Требования к учебно-тренировочным средствам | Требования к комплексным и специализированным тренажерам | п. 6.1.9 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |
| 30 | Требования к моделям, макетам, стендам, учебно-техническим плакатам | п. 6.1.9 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |
| 31 | Специальные требования | Требования к виду и составу специального оборудования и оснастки, необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания изделия | п. 6.1.10 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |
| 32 | Требования к методам испытаний изделия при разработке | п. 6.1.10 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |
| 33 | Дополнительно | Объем документа (в словах): 1-700 слов - 0 баллов 701-900 слов - 1 балла 901-1100 слов - 2 балла более 1100 слов 3 баллов |  | 3 |
| 34 | Адекватность ТЗ (соответствие реальному изделию) |  | 5 |
| **Сумма баллов** | | | | **80** |
|  |  | ИТОГ | **коэффициент 1,25** | 100 |


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Титульный лист | п. 6.2.2 ГОСТ 15.016-2016 | 1 |




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нумерация разделов и подразделов | п. 4.1 ГОСТ 2.105 | 2 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стилистика | п. 4.2.3 и 4.2.3 ГОСТ 2.105 | 2 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Последний лист | п. 6.2.3 ГОСТ 15.016-2016 | 1 |




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поля и абзацы | п. 3.6 ГОСТ 2.105 | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наличие перечня терминов (не менее 10) | п. 4.2.2. ГОСТ 2.105 | 1 |


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наличие перечня сокращений (не менее 10) | п. 4.2.6. ГОСТ 2.105 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ОКР | п. 6.1.2 ГОСТ 15.016-2016 | 1 |




ROVINGBAT - Гибридный ТНПА для работ на подводных сооружениях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель выполнения ОКР | п. 6.1.3 ГОСТ 15.016-2016 | 1 |

Подводное наблюдение, инспекция и обследование

Тщательный осмотр вертикальных конструкций, таких как корпуса судов. ROV движется по поверхности в режиме сканирования, чтобы провести тщательный осмотр и очистить поверхность от загрязнений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Состав изделия | п. 6.1.4.1 ГОСТ 15.016-2016 | 5 |



Базовая конструкция:

8 подруливающих устройств постоянного тока: 4 горизонтальных вектора и 4 вертикальных

Цветная купольная телевизионная камера с 10-кратным зумом

Навигационная широкоугольная Ч/Б камера

Два светодиодных фонаря по 4000 люмен каждый

Связь через блок передачи данных RS485

Запасной канал передачи данных для гидролокатора и других датчиков

Система освещения

2 Гусеницы

Телевизионная камера с функцией панорамирования и наклона с зумом

Полипропиленовая рама, детали из нержавеющей стали

Модификации:

**ROVINGBAT INS**

Цветные и черно-белые телекамеры

Гидролокатор визуализации

**ROVINGBAT-UWILD**

Система кавитационной очистки с двойным куполом. Каждый купол оснащен вращающейся тройной насадкой для более высокой точности очистки

Есть возможность установить 5-функциональную электрическую руку-манипулятор, оснащенную чистящей насадкой из нержавеющей стали, расположенной рядом c видеокамерой

Возможность установить блок неразрушающего контроля, установленный в задней части транспортного средства, который включает в себя:

Зонд измерения катодной защиты

Зонд измерения толщины металла UT

**ROVINGBAT-OR**

Электрический манипулятор для извлечения

объекта

Цветные и черно-белые телекамеры

Задняя телекамера

Система позиционирования USBL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Технические характеристики изделия | п. 6.1.4.2 ГОСТ 15.016-2016 | 5 |



Размеры (мм): Длина – 1105 мм, Ширина – 1085 мм, Высота – 646 мм

Вес в воздухе: 135 кг

Наклон: 0° - 360°

Крен в одну сторону: 0° - 360°

Мощность двигателей:

Вертикальный: 80 кг

Горизонтальный: 79 кг

Боковые: 46 кг

Системы телеметрии:

Связь через передачу данных RS485

Запасной канал передачи данных для гидролокатора и других

Системы просмотра:

Цветной купольный контроль с 10-кратным зумом

Телекамера

Навигационная широкоугольная Ч/Б камера

Две светодиодные лампы по 4000 люмен каждая

Датчик курса/тангажа/крена + Автоматическое направление курса

Пьезорезистивный датчик глубины

Автоматическая стыковка: наклон на 90° вверх для вертикали

поверхности и крен на 180° для нижней части

Датчик внутренней температуры

Система очистки:

Двойная купольная кавитационная система с

выделенной поверхностю HPU НК

CP, UT, AFCM, MPI... (любой тип, любой

бренд)

Инструменты для восстановления объектов

Встроенный 5-функциональный

Нулевая плавучесть на 150 м:

Ø 25 мм

Ручная накопительная лебедка в стандартной комплектации

Моторизованная лебедка в опции

Блок управления:

До 3 ЖК-экранов для связи

9600 бод

Регулятор мощности фонарей и подруливающих устройств

Навигационные дисплеи

Индикатор глубины и курса

Индикатор количества поворотов двигателя


Обратная связь с ROV

Источник питания (амперы) и вольтметр

Внутренние параметры электронного пода

Индикатор вертикальной тяги триммера

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Конструктивные требования | п. 6.1.4.3 ГОСТ 15.016-2016 | 3 |



Габаритные размеры (мм): Длина – 1105 мм, Ширина – 1085 мм, Высота – 646 мм

Вид исполнения: блочное

Требования к конструктивному оформлению изделия, к разработке его в качестве базового и приспособленности конструкции изделия к дальнейшей модернизации:

Требования комплексной миниатюризации радиоэлектронной аппаратуры изделия:

Требования к размерам:

Габариты РЭА должны быть минимизированы до максимально возможного предела, обеспечивая размещение всех компонентов в заданном объеме робота. Точные размеры будут определяться чертежами и эскизами конкретных узлов. Максимальный размер каждого узла РЭА должен быть ограничен заданными предельными значениями.

1. Требования к массе

Общая масса РЭА для робота "Rovingbat" должно быть минимизировано до минимального уровня без ухудшения технических характеристик. Конкретные значения массы компонентов РЭА будут указаны в проектной документации.

2. Требования к энергопотреблению

Потребление энергии РЭА должно быть минимизировано, не влияя на функциональность робота. Требуется достичь максимально возможного КПД всех компонентов. Для каждого узла РЭА должна быть указана оценка энергопотребления, обоснованная техническими документами

3. Требования к надежности и долговечности РЭА должна обладать высокой надежностью и долговечностью при заданных условиях эксплуатации робота "Rovingbat". Необходимо учитывать вибрацию, перепады температуры и другие факторы. Требования к стойкости к повреждениям указаны в техническом задании на робота.

4. Требования к теплоотводу

Система теплоотвода должна быть оптимизирована для обеспечения стабильной работы РЭА при увеличении мощности компонентов. Применение новых материалов, повышение эффективности теплообмена и другие технические решения должны быть обоснованы и отображены в документации.

5. Технические характеристики

Для каждого компонента РЭА должны быть указаны технические характеристики, включая размеры, массу, энергопотребление, температурный диапазон работы, а также другие критические показатели.


6. Методы миниатюризации

При выборе методов миниатюризации нужно учитывать применение микроэлектроники, высокочастотных компонентов, оптимизацию схемотехнических решений, использование новых материалов и технологий.

Требования к порядку заимствования ранее разработанных СЧ изделия и использования СЧ и КИМП, включенных в каталог продукции согласно национальному законадательству государств – участников МГС в этой области:

Масса изделия: 135 кг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Требования к воздействию климатических условий | п. 6.1.4.5 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |



Колебания температуры: от -20°C до +40°C

Предельные значения температуры: -30°C и +50°C

Колебания влажности воздуха: от 20% до 80%

Предельные значения влажности воздуха: 10% и 95%

Колебания атмосферного давления: от 0,5 до 10 атмосфер

Предельные значения атмосферного давления: 0,3 и 11 атмосфер



Солнечная радиация: до 1000 Вт/м2

Агрессивные среды: морская вода с концентрацией соли до 35‰

Пыль: соответствие стандарту ISO 12103-1

Вода: соответствие стандарту IP67

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Требования надежности | п. 6.1.4.6 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |

Номенклатуру и значения показателей надежности:

MTBF (среднее время между отказами) не менее 1000 часов

MTTF (среднее время до отказа) не менее 1500 часов

Коэффициент сохранения эффективности не менее 0,95

Критерии отказов:

Отказ в выполнении функций управления и навигации

Отказ в передаче данных

Отказ в работе датчиков и активаторов

Показатели назначенного ресурса, срока службы и срока хранения:

Назначенный ресурс: не менее 2000 часов

Срок службы: не менее 5 лет

Срок хранения: не менее 1 года

Требования к конструктивным, производственным и эксплуатационным

способам обеспечения надежности:

Использование коррозионностойких материалов

Защита от пыли и влаги

Регулярная проверка и техническое обслуживание

Требования к математическому и другим видам обеспечения:

Точность навигации не хуже 1%

Точность передачи данных не хуже 99%

Общие требования к методам оценки соответствия изделия заданным требованиями надежности:

Испытания на выносливость

Испытания на температурный режим

Испытания на влажность

Количество изделий, выделяемых для испытаний на надежность:


Не менее 5 единиц

Требования к ускоренным испытаниям на надежность:

Испытания на температурный режим с коэффициентом ускорения не более 2

Испытания на влажность с коэффициентом ускорения не более 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Эргономические требования к организации и средствам деятельности человека-оператора | п. 6.1.4.7 ГОСТ 15.016-2016 | 3 |

Распределение функций:

Четкое распределение ролей и обязанностей между операторами, чтобы минимизировать дублирование действий и повысить эффективность работы. Операторы должны иметь возможность легко взаимодействовать друг с другом и с системой.

Алгоритмы работы операторов:

Разработка интуитивно понятных и логичных алгоритмов управления, которые учитывают последовательность действий и минимизируют время на принятие решений. Алгоритмы должны быть адаптированы к различным сценариям работы.

Способы решения поставленных задач:

Предоставление оператору различных методов для выполнения задач, включая автоматизированные и ручные способы, в зависимости от ситуации. Это может включать использование различных инструментов и технологий для повышения эффективности.

Пространственно-временная организация выполняемых операций:

Оптимизация рабочего пространства для обеспечения легкого доступа к элементам управления и информации, а также минимизация перемещений оператора. Рабочая зона должна быть организована так, чтобы все необходимые инструменты и материалы были под рукой.

Циклограммы деятельности:

Разработка циклограмм, которые учитывают временные затраты на выполнение операций и обеспечивают эффективное распределение времени между работой и отдыхом. Это поможет избежать переутомления и повысить производительность.

Усилия, требуемые для управления и обслуживания:

Минимизация физических усилий, необходимых для управления роботом, путем использования эргономичных элементов управления и автоматизации процессов. Элементы управления должны быть расположены так, чтобы оператор мог легко их использовать.

Режим труда и отдыха:

Установление оптимального режима работы с учетом периодов отдыха для предотвращения утомляемости и повышения работоспособности. Необходимо предусмотреть регулярные перерывы и возможность смены деятельности.

Средства отображения информации:

Использование четких и понятных средств отображения информации, таких как графики, индикаторы и текстовые сообщения, которые позволяют оператору быстро воспринимать состояние робота и принимать решения.

Организация рабочего места:

Создание комфортного рабочего места с учетом антропометрических данных, освещения, акустики и других факторов, влияющих на производительность и здоровье оператора. Рабочее место должно быть адаптировано под индивидуальные потребности оператора.

2.Требования к изделию по обитаемости:

Физические факторы:

Обеспечение комфортной температуры, влажности и освещения в рабочем пространстве. Необходимо учитывать климатические условия и специфику работы.

Химические факторы:

Отсутствие вредных выбросов и загрязняющих веществ, которые могут негативно повлиять на здоровье оператора. Необходимо проводить регулярные проверки качества воздуха и других факторов.

Биологические факторы:

Учет биологических ритмов и потребностей человека, включая возможность доступа к свежему воздуху и естественному освещению. Рабочая среда должна способствовать поддержанию здоровья и работоспособности.

Социально-психологические факторы:

Создание комфортной социальной среды, способствующей взаимодействию и сотрудничеству между операторами. Необходимо учитывать психологические аспекты работы, такие как стресс и взаимодействие в команде.

3.Требования технической эстетики:

Композиционная целостность:

Обеспечение гармоничного сочетания всех элементов изделия, чтобы оно выглядело эстетически привлекательно и современно. Дизайн должен быть согласован с функциональными требованиями.

Информационная выразительность:

Элементы управления и отображения информации должны быть понятными и легко воспринимаемыми. Необходимо использовать четкие шрифты, графики и цветовые схемы.

Рациональность формы:

Форма изделия должна быть функциональной и соответствовать современным стандартам дизайна. Необходимо учитывать не только эстетические, но и практические аспекты.

Культура производственного исполнения:


Высокое качество отделки и материалов, используемых в изделии, что подчеркивает его надежность и долговечность. Все элементы должны быть выполнены с учетом современных технологий и стандартов.

Стиль:

стилевое соответствия формы современному уровню развития техники, согласованности и соразмерности формы и объемно-пространственной структуры изделия, соответствия

цветового решения и отделки изделия.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Эксплуатационные режимы | п. 6.1.4.8 ГОСТ 15.016-2016 | 3 |



1. Режимы работы:

Нормальный режим:

Оператор управляет роботом в стандартных условиях, выполняя запланированные задачи. Все системы функционируют в пределах нормальных параметров.

Режим ожидания:

Робот находится в состоянии готовности к выполнению задач, но не выполняет активных действий. В этом режиме могут проводиться проверки систем и диагностика.

Режим диагностики:

Используется для проверки состояния систем робота. В этом режиме оператор может проводить тестирование и выявление неисправностей.

Режим аварийный:

Включается в случае возникновения неисправностей или сбоев в работе. Робот может автоматически перейти в безопасное состояние, а оператору предоставляется информация о возникшей проблеме.

2. Условия эксплуатации:

Температурные режимы:

Операционные температуры, в которых робот может функционировать без риска повреждения или снижения производительности.

Влажность:

Уровень влажности, в пределах которого робот может работать эффективно.

Уровень загрязненности:

Условия, при которых робот может функционировать без риска повреждения от пыли, грязи или других загрязняющих веществ.

3. Режимы обслуживания:

Плановое обслуживание:

Регулярные проверки и техническое обслуживание, проводимые в соответствии с графиком для обеспечения надежной работы робота.

Неотложное обслуживание:

Проведение ремонта или замены компонентов в случае возникновения неисправностей, которые могут повлиять на работу робота.

4. Режимы взаимодействия с оператором:

Режим ручного управления:

Оператор управляет роботом вручную, используя элементы управления.

Автоматический режим:

Робот выполняет задачи автоматически, основываясь на заранее заданных алгоритмах и программном обеспечении.

Полуавтоматический режим:

Оператор может вмешиваться в процесс управления, но основная часть задач выполняется автоматически.

5. Режимы безопасности:

Режим безопасного отключения:

В случае возникновения аварийной ситуации робот должен иметь возможность безопасно отключиться, чтобы предотвратить повреждения.

Режим защиты от перегрузок:

Системы робота должны быть защищены от перегрузок и других неблагоприятных условий, которые могут привести к повреждению оборудования.

Эти эксплуатационные режимы обеспечивают надежную и безопасную работу робота Rovingbat в различных условиях, а также позволяют оператору эффективно управлять его функциями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Численность, состав и квалификация обслуживающего персонала | п. 6.1.4.8 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |
|  |  |  |

1. Численность обслуживающего персонала:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основной состав:

Для эффективной эксплуатации робота Rovingbat может потребоваться команда из 2-4 человек, в зависимости от сложности задач и условий эксплуатации. Это может включать:

Оператора (1-2 человека) — для непосредственного управления роботом и выполнения задач.

Технического специалиста (1 человек) — для обслуживания и ремонта оборудования.

Специалиста по безопасности (при необходимости) — для обеспечения соблюдения норм безопасности.

2. Состав обслуживающего персонала:

Оператор:

Ответственный за управление роботом, выполнение заданий и мониторинг его состояния. Оператор должен быть обучен работе с системой управления и иметь навыки в области робототехники.

Технический специалист:

Обеспечивает техническое обслуживание, диагностику и ремонт робота. Должен иметь знания в области электроники, механики и программирования.

Специалист по безопасности (при необходимости):

Отвечает за соблюдение норм безопасности при эксплуатации робота, проводит обучение персонала по вопросам безопасности и реагирования на аварийные ситуации.

3. Квалификация обслуживающего персонала:

Оператор:

Должен иметь среднее специальное или высшее образование в области автоматизации, робототехники или смежных дисциплин.

Необходим опыт работы с робототехническими системами и знание основ программирования.

Технический специалист:

Должен иметь высшее образование в области инженерии (электроника, механика, робототехника).

Опыт работы в обслуживании и ремонте робототехнических систем, знание принципов работы электроники и механики.

Специалист по безопасности:

Должен иметь образование в области охраны труда, безопасности или смежных областях.

Знание норм и правил безопасности, а также опыт работы в области обеспечения безопасности на производстве.

4. Дополнительные требования:

Обучение и сертификация:

Персонал должен проходить регулярное обучение и сертификацию по эксплуатации и обслуживанию робота, а также по вопросам безопасности.

Навыки работы в команде:

Способность к эффективному взаимодействию и сотрудничеству в команде, особенно в условиях стресса или аварийных ситуаций.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Состав инструментов, СИ и приспособлений для проведения технического обслуживания и ремонта, сборки и разборки изделия | п. 6.1.4.8 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |

1. Инструменты

Ручные инструменты:

Отвертки: набор плоских и крестовых отверток различных размеров.

Ключи: набор гаечных ключей (открытых и рожковых), торцевые ключи.

Плоскогубцы: для захвата и удержания мелких деталей.

Кусачки: для обрезки проводов и мелких деталей.

Ножницы по металлу: для резки тонких металлических листов.

Молотки: резиновый и металлический для сборки и разборки.

Линейки и угольники: для измерения и разметки.

Электроинструменты:

Дрели и шуруповерты: для сборки и разборки компонентов.

Шлифмашины: для обработки металлических деталей.

Паяльники: для работы с электронными компонентами.

2. Средства измерений (СИ)

Электрические измерительные приборы:

Мультиметры: для измерения напряжения, тока и сопротивления.

Осциллографы: для анализа электрических сигналов.

Тестеры: для проверки целостности цепей и компонентов.

Механические измерительные инструменты:

Штангенциркули и микрометры: для точного измерения размеров деталей.

Уровни и угломеры: для проверки правильности установки и сборки.

3. Приспособления

Сборочные и разборочные приспособления:

Стенды: для фиксации робота во время обслуживания.

Держатели и подставки: для удобства работы с компонентами.

Приспособления для диагностики:

Адаптеры и переходники: для подключения диагностического оборудования.

Специальные инструменты: для снятия и установки компонентов (например, для замены датчиков или модулей).

4. Дополнительные средства

Защитные средства:

Перчатки, защитные очки и маски: для обеспечения безопасности при работе с инструментами и электрооборудованием.

Средства для очистки:

Очистители: для удаления загрязнений с поверхности робота и его компонентов.



Салфетки и щетки: для чистки.

5. Документация

Техническая документация:

Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию: схемы, чертежи и инструкции, которые помогут в процессе сборки, разборки и ремонта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Сравнительные технико-экономические характеристики (сравнение с двумя аналогами) | п. 6.1.5 ГОСТ 15.016-2016 | 3 |


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Стоимости выполнения ОКР | п. 6.1.5 ГОСТ 15.016-2016 | 1 |




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Трудоемкость разработки | п. 6.1.5 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Требования к программному обеспечению | п. 6.1.6.4 ГОСТ 15.016-2016 | 5 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Функции и задачи ПО | п. 6.1.6.4 ГОСТ 15.016-2016 | 5 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Состав ПО |  | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ограничение номенклатуры применяемых материалов, КИМП и других покупных изделий | п. 6.1.7 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Требования к материалам и КИМП | п. 6.1.7 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Требования к комплексным и специализированным тренажерам | п. 6.1.9 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Требования к моделям, макетам, стендам, учебно-техническим плакатам | п. 6.1.9 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Требования к виду и составу специального оборудования и оснастки, необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания изделия | п. 6.1.10 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Требования к методам испытаний изделия при разработке | п. 6.1.10 ГОСТ 15.016-2016 | 2 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Объем документа (в словах): 1-700 слов - 0 баллов 701-900 слов - 1 балла 901-1100 слов - 2 балла более 1100 слов 3 баллов |  | 3 |